# 温县残疾人康复中心设备采购项目 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：温交易【2021】83 号 温政采【2021】75 号

原公告的采购项目名称：温县残疾人康复中心设备采购项目

首次公告日期：2021年5月10日

## 二、更正信息

更正事项：☑采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

1、原公告中“截止时间：2021年 5 月 14 日9时00分（北京时间）”；

现变更为：“截止时间：2021年 5 月19日9时00分（北京时间）”

1. 原公告中

“响应文件开启

时间：2021年 5 月 14 日9时00分（北京时间）；”

## 现变更为

“响应文件开启

时间：2021年 5 月19日9时00分（北京时间）；”

1. 原竞争性谈判文件中“第三部分 采购需求 温县残疾人康复和托养机构设备采购明细”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **型 号** | **单位** | **技术参数** | 数量 |
| 智力测量系统 | 套 | 外形尺寸：1390\*740\*1050mm配置：主机工作台、显示器、电脑主机(联想商用机：INTEL i3 2100 4G内存,128G硬盘 集成显卡，)、无线鼠标键盘、加密狗（含专用软件）、音箱、耳机、激光打印机(惠普) | 1 |
| 听觉评估与训练系统 | 套 | 1、触摸式显示器2、鼠标3、键盘4、音箱5、激光打印机(惠普)6、耳机7、麦克风8、工作台：1390\*740\*1050mm9、联想商用电脑主机：INTEL i3 2100 4G内存,128G硬盘 集成显卡。听觉统合训练系统用于对听觉、言语信号进行检测、处理、编辑、储存，包括键盘输入、信号输入、编辑、幅度控制、信号输出、存储、打印功能， | 1 |
| 辅助步行训练器（带刹带座） | 台 | 114×82×102～141cm,台面垫高度调节范围39cm,手柄间距调节范围0～55cm，,座垫高度调节范围53～72cm,台面垫额定承载质量80kg. 座垫额定承载质量135kg。 | 1 |
| 训练用阶梯（双向） | 架 | 339×87×136cm，相邻台阶距离10cm，12cm，扶手杠调节范围0～34cm。扶手杠侧向额定载荷70kg，阶梯额定载荷135kg。 | 1 |
| 平行杠（配矫正板） | 套 | 337×115×79-123cm,高度调节范围79～123cm,宽度调节范围34～64cm，杠杆直径￠38mm，，杠杆静载荷不小于135kg，矫正板坡度15°。 | 1 |
| 活动平板（医用慢速跑台） | 台 | 包装尺寸：1460×710×250mm产品尺寸：1400×660×1160mm跑带尺寸：380×1070mm跑带厚度：1.6mm跑板厚度：15mm速度范围：0.1-6/0.3-12km/h最大承重：110kg马达：1.75HP | 1 |
| 颈牵扭腰按摩器  | 台 | 100×107×200 cm,质量43kg,配颈托一个,配4块重块,每块4磅,带扭腰盘,背部、足部起按摩作用, | 1 |
| 肩梯  | 架 | 57×12×124cm，肩梯升降范围0～22cm。 | 1 |
| 重锤式手指肌力训练桌  | 张 | 83×63×80cm,重锤重量100g，200g，300g，500g。训练桌面最大承载60kg | 1 |
| 肘关节牵引训练椅（可调式）  | 张 | 104×123×120cm，坐垫高度调节范围55～66cm，前臂垫调节范围0～18cm，角度调节支架调节角度范围0°～－15°，靠背垫角度调节范围90°～100°，前臂支架调节角度范围0°～150°,升降支架调节范围0～15.配重块1.8kg,4块，最大载荷135kg | 1 |
| 体操棒与抛接球（立式）  | 套 | 42×42×104cm,体操棒￠28×100cm，数量5个；抛接球￠25cm。数量4个 | 1 |

现变更为：

温县残疾人康复和托养机构设备采购明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **型 号** | **单位** | **技术参数** | 数量 |
| 智力测量系统 | 套 | 外形尺寸：1390\*740\*1050mm配置：主机工作台、显示器、电脑主机(联想商用机：INTEL i3 2100 4G内存,128G硬盘 集成显卡，)、无线鼠标键盘、加密狗（含专用软件）、音箱、耳机、激光打印机(惠普) | 1 |
| 听觉评估与训练系统 | 套 | 1、触摸式显示器2、鼠标3、键盘4、音箱5、激光打印机(惠普)6、耳机7、麦克风8、工作台：1390\*740\*1050mm9、联想商用电脑主机：INTEL i3 2100 4G内存,128G硬盘 集成显卡。听觉统合训练系统用于对听觉、言语信号进行检测、处理、编辑、储存，包括键盘输入、信号输入、编辑、幅度控制、信号输出、存储、打印功能， | 1 |
| 辅助步行训练器（带刹带座） | 台 | 114×82×102～141cm,台面垫高度调节范围39cm,手柄间距调节范围0～55cm，,座垫高度调节范围53～72cm,台面垫额定承载质量80kg. 座垫额定承载质量135kg。 | 1 |
| 训练用阶梯（双向） | 架 | 339×87×136cm，相邻台阶距离10cm，12cm，扶手杠调节范围0～34cm。扶手杠侧向额定载荷70kg，阶梯额定载荷135kg。 | 1 |
| 平行杠（配矫正板） | 套 | 337×115×79-123cm,高度调节范围79～123cm,宽度调节范围34～64cm，杠杆直径￠38mm，，杠杆静载荷不小于135kg，矫正板坡度15°。 | 1 |
| 活动平板（医用慢速跑台） | 台 | 包装尺寸：1460×710×250mm产品尺寸：1400×660×1160mm跑带尺寸：380×1070mm跑带厚度：1.6mm跑板厚度：15mm速度范围：0.1-6/0.3-12km/h最大承重：110kg马达：1.75HP | 1 |
| 颈牵扭腰按摩器  | 台 | 100×107×200 cm,质量43kg,配颈托一个,配4块重块,每块4磅,带扭腰盘,背部、足部起按摩作用, | 1 |
| 肩梯 | 架 | 57×12×124cm，肩梯升降范围0～22cm。 | 1 |
| 重锤式手指肌力训练桌  | 张 | 83×63×80cm,重锤重量100g，200g，300g，500g。训练桌面最大承载60kg | 1 |
| 肘关节牵引训练椅（可调式）  | 张 | 104×123×120cm，坐垫高度调节范围55～66cm，前臂垫调节范围0～18cm，角度调节支架调节角度范围0°～－15°，靠背垫角度调节范围90°～100°，前臂支架调节角度范围0°～150°,升降支架调节范围0～15.配重块1.8kg,4块，最大载荷135kg | 1 |
| 体操棒与抛接球（立式）  | 套 | 42×42×104cm,体操棒￠28×100cm，数量5个；抛接球￠25cm。数量4个 | 1 |
| 股四头肌训练椅  | 台 | 121×117×119cm,座位高65cm,座面高度67cm，扶手宽度81cm,伸缩杆调节范围0～15cm，小腿垫调节范围0～47cm，助力手柄调节范围0～28cm，座位额定负载质量135kg, 靠背额定负载质量70kg，靠背平放时额定负载质70g，配重块每块1.8kg（每侧3块共6块）， | 1 |
| 站立架（四人）  | 台 | 133×133×107cm,肘部垫宽度40cm，肘部垫额定承载质量80kg，臀部垫和绑带最大负载质量135kg。 | 1 |
| 踝关节训练器  | 台 | 109×67×82cm，座位高度45cm，宽度50cm，座垫前后调节范围0～10cm，脚踏板角度调节范围0°～80°，额定载荷靠背垫70kg，座位垫135kg。 | 1 |
| 液压式踏步器（踏步训练器）  | 台 | 84×65×118cm,扶手杆宽50cm,扶手杆高95cm，额定负载135kg，油缸阻力12档可调，线速度位5cm/s，力值调节范围位：200～1500N。 | 1 |
| 下肢功率车(坐式)  | 辆 | 144×60×118cm，坐垫调节范围0～23cm，阻尼调节档数8，额定载荷，靠背垫70kg，坐垫135kg。 | 1 |
| 系列沙袋（绑式）  | 套 | 69×35×80cm, ,沙袋重量（kg）及个数：0.5(2个)、0.75（2个）、1（2个）、1.5（2个）、2（2个）、2.5（2个）共12个。 | 1 |
| 放松按摩器  | 台 | 80×50×92-127㎝电源参数：220V，50HZ，高度调节分8档，每档调节高度5cm | 1 |
| 偏瘫康复器  | 台 | 90×50×169cm,拉环最大行程：不小于35cm，绳索、拉环额定负载：50kg，滑轮额定负载100kg  | 1 |
| 多功能训练器(四件组合)  | 套 | 112×110×178cm，组件：肩关节旋转训练器、前臂旋转训练器、腕关节曲伸训练器、复式墙拉力器 | 1 |
| 简易上肢功能评价器  | 套 | 45×45×12cm，检测工具一套，秒表一个，大小木块若干，弹性球5个，小木球若干，各种小器具若干。 | 1 |
| 电动直立床  | 张 | 222×112×213cm,床面高度52cm，床面宽度61cm，床面角度转动范围0°～90°，额定负载135kg，平均角速度1.25°/S，输入功率120VA。 | 1 |
| PT训练床（电动升降）  | 张 | 192×122×52-82cm，床面高度升降范围：50～80cm，额定承载135kg, 输入电压220V 50HZ | 1 |
| 上肢推举训练器  | 台 | 68×51×54～68cm。可调坡度30°～45°。推拉范围36cm | 1 |
| OT桌（可调式）  | 张 | 123×75×63-87cm,桌面高度调节范围61～81cm，手柄转动力矩10N·m，桌面额定载荷50kg，桌面尺寸123×75cm。 | 1 |
| 可调式沙磨板及附件  | 套 | 106×86×85cm,沙磨板面积97×77cm,沙磨板角度调节范围0°～50°， 5只附件，每种1只。 | 1 |
| 引导性上肢协调训练器  | 台 | 97×65×87，角度调节范围0～75°输入电压220V 50HZ | 1 |
| OT综合训练工作台  | 套 | 操作台192×105×96㎝，左右操作台面44.5X36X2,后操作面板94.5X36X2;组件：上肢协调功能练习器（手指），分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性纽。 | 1 |
| 洗衣机 | 台 | 全自动洗衣机 脱水功率：480W 洗涤公斤量：8公斤 毛重：39kg 包装尺寸： 639x644x1008mm 尺寸： 555x565x920mm | 1 |
| 电冰箱 | 台 | 冷藏、冷冻冰箱最大容积：405L 冷冻室容积：149L 冷藏室容积：216L 毛重：82kg 包装尺寸：768x745x1864mm宽x深x(厚)x高703x677x1765m 净重：73kg | 1 |
| 医用助行器  | 辆 | 助行器，铝合金材质,阳极氧化表面处理.壁厚1.2MM.一键折叠. 可轻松收折至体积非常小。前面带PU静音轮，后面配雪撬脚垫。 | 5 |
|  语音播报血压计  | 台 | 1.产品组成：电子血压计和腕带2.性能参数1）显示屏：LCD液晶显示 2）测量时间：60秒3）全自动加压、测量和排气4）血压值，脉博数同时显示6）供电方式：2节7号电池3.规格：主机尺寸12.5cm\*11.3cm\*5.5cm 4.材质：1）外壳采用ABS工程塑料2）腕带采用尼龙5.功能：1）具有语音播报当前测量结果功能2）具有自动关机功能 6.包装：配有独立包装盒 | 5 |

4、原竞争性谈判文件中“第五部分 响应文件格式部分---三、产品技术说明、质量保证和售后服务承诺部分---**（二）产品说明资料**

”现变更为“第五部分 响应文件格式部分---三、产品质量保证和售后服务承诺部分”，去掉“（二）产品说明资料”。

其它内容不变。

更正日期：2021年5月12日

## 其他补充事宜

无

## 凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

采购人：温县残疾人联合会

联系人：王小潇

联系方式：13569108010

地址：温县黄河路59号

## 2.采购代理机构信息

采购代理机构：中建山河建设管理集团有限公司

联系人：李女士

联系方式：15893069629

地址：温县昊天花园中建山河建设管理集团有限公司

## 3.项目联系方式

项目联系人：李女士

电　　 话：15893069629